Hardware installáció

A 4G301 router 3 üzemmódban képes működni. 3G/4G modemként, vezeték nélküli routerként, illetve WISP módban. Az üzemmódok között a router alapbeállítás szerint automatikusan választ a felhasználás célja alapján.

A számítógép konfigurálása

Windows 7

1. Kattintson ide: Start -> Control Panel -> Network and internet -> Network and Sharing Center -> Change adapter settings. Kattintson jobb gombbal a Wireless Network Connection vagy a Local Network Connection ikonra majd válassza ki a Properties opciót.
2. Válassza ki az Internet Protocol Version 4 (TCP/Ipv4) és vagy kattintson a Properties gombra, vagy kattintson rá kétszer.
3. Válassza ki az Obtain an IP address automatically és az Obtain DNS server address automatically opciókat, majd kattintson az OK gombra.

Windows XP

1. Kattinson jobb gombbal a My Network places ikonra és válassza ki a Properties opciót
2. Kattintson jobb gombbal a Wireless Network Connection vagy a Local Network Connection ikonra és válassza ki a Properties opciót
3. Kattintson kétszer az Internet protocol (TCP/IP) ikonra.
4. Válassza ki az Obtain an IP address automatically és az Obtain DNS server address automatically opciókat, majd kattintson az OK gombra.

Csatlakozás a vezeték nélküli hálózathoz

Windows 7

1. Kattintson a vezeték nélküli hálózatok ikonra a képernyő jobb alsó sarkán.
2. Keresse meg a hálózatot amihez csatlakozni szeretne, majd kattinson az OK gombra
3. Írja be a hálózat jelszavát, majd kattintson az OK gombra

Windows XP

1. Kattintson jobb gombbal a My Network ikonra az asztalon és válassza ki a Properties opciót.
2. Kattintson jobb gombbal a Wireless Network Connection ikonra és válassza ki az a View available wireless network opciót
3. Keresse meg a hálózatot amihez csatlakozni szeretne, majd kattinson az OK gombra
4. Írja be a hálózat jelszavát, majd kattintson az OK gombra

A router konfigurálása

1. Indítson el egy web böngészőt és a címbe írja be: 192.168.2.1
2. Írja be a jelszót (alap esetben admin)
3. A megjelenő oldalon válassza ki a router működési módját és kattintson a Next gombra

3G/3G router mód

1. A szolgáltatótól kapott adatok szerint konfigurálja a routert
2. Állítsa be a vezeték nélküli hálózat tulajdonságait (SSID, csatorna, biztonsági beállítások) majd kattintson a NEXT gombra

PPPoE mód

1. Állítsa be a vezeték nélküli hálózat tulajdonságait (SSID, csatorna, biztonsági beállítások) majd kattintson a NEXT gombra
2. Írja be a szolgáltatótól kapott felhasználó névet és jelszót

Dynamic IP mód

1. Állítsa be a vezeték nélküli hálózat tulajdonságait (SSID, csatorna, biztonsági beállítások) majd kattintson a NEXT gombra
2. Kattintson a NEXT gombra

WISP (Vezeték nélküli Internet szerviz szolgáltató) mód

1. Állítsa be / Válassza ki a kívánt SSID nevet, MAC address-t, csatornát és biztonsági beállításokat, amik a csatlakozni kívánt hálózathoz kellenek
2. Állítsa be a vezeték nélküli hálózat tulajdonságait (SSID, csatorna, biztonsági beállítások) majd kattintson a NEXT gombra
3. Állítsa be az internet kapcsolatot és kattintson a NEXT gombra. Amennyiben nem biztos az internet beállításban, abban az esetben kérdezze meg a szolgáltatóját.

Kattinson a Finish gombra és várja meg míg az eszköz újra indul